**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**Ефимовского городского поселения**

**Бокситогорского муниципального района Ленинградской области**

**Р Е Ш Е Н И Е**

3 сентября 2021 года п.Ефимовский № 145

**О внесении изменений в решение Совета депутатов**

**Ефимовского городского поселения от 14.11.2017 № 154 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ефимовского городского поселения»**

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ефимовского городского поселения Совет депутатов Ефимовского городского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета депутатов Ефимовского городского поселения от 14 ноября 2017 года № 154 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ефимовского городского поселения» изменения, согласно приложению.

2.Решение опубликовать (обнародовать) в газете "Новый путь" и на официальном сайте Ефимовского городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Ефимовского городского поселения.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Глава Ефимовского городского поселения М.В. Тунденкова

Разослано: администрация, редакция газеты, регистр МНПА, в дело.

Приложение

к решению совета депутатов

Ефимовского городского поселения

от 03.09.2021 № 145

**Изменения в Правила благоустройства Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, утвержденные** **решением Совета депутатов Ефимовского городского поселения от 14.11.2017 № 154 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ефимовского городского поселения»**

1. Дополнить Правила разделом 20-1 «Размещение и содержание детских и спортивных площадок на территории муниципального образования» следующего содержания:

«20.1. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

20.1.1.Проектирование детских и спортивных площадок осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, включая приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры».

20.1.2. Расстояние от границы площадки до парковок и гостевых стоянок автотранспортных средств должно соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.

20.1.3. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, расположенных на придомовых территориях, и обеспечение безопасности на них возлагается на управляющие компании и ТСЖ, если иное не предусмотрено законом или договором.

В случае выявления неисправности оборудования рекомендуется установить ограждение и разместить информацию о запрете использования данного оборудования.

Ремонт оборудования и (или) его элементов целесообразно производить, если это установлено производителем данного оборудования; в иных случаях такое оборудование требуется заменить или демонтировать в кратчайшие сроки.

20.1.4. Ответственным за содержание площадок необходимо следить за чистотой площадок, не допускать расположения на них посторонних предметов, опавших веток, зарастание травой. При выявлении образования ям на площадке рекомендуется установить заграждение и ликвидировать ямы.

20.1.5.Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет).

Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуются спортивно-игровые комплексы (хоккейные коробки, площадки для активных игр и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

Они должны быть оборудованы стендами, содержащими информацию о правилах поведения на площадке, правилах и режиме использования оборудования, а также телефонами ответственных лиц за их содержание.

20.1.6Детские площадки должны отвечать требованиям:

* ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст);
* ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 23.11.2012).

20.1.7.Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности. Требования к конструкциям игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования при движениях; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка.

20.1.8.При выборе оборудования детских и спортивных площадок рекомендуется придерживаться современных российских и международных тенденций в области развития уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры (в том числе по дизайну, функциональному назначению и эксплуатационным свойствам оборудования), а также учитывать:

а) материалы, использованные при производстве, подходящие к климатическим и географическим условиям региона, их соответствие требованиям санитарных норм и правил;

б) устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудования к основанию площадки и между собой или обеспечение возможности перемещения конструкций в зависимости от условий расположения;

 в) планируемое расположение, не создающее препятствий для пешеходов и маломобильных групп населения;

г) антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механическим воздействиям пользователей, включая сознательную порчу оборудования, оклейку, нанесение надписей и изображений;

д) возможность всесезонной эксплуатации;

е) дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации функциональной зоны площадки;

ж) удобство монтажа и эксплуатации;

з) возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектующих оборудования;

и) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с площадками и под конструкциями.

20.1.9.Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов муниципального образования однотипным и однообразным, а также морально устаревшим в части дизайна и функционала оборудованием.

20.1.10.При выборе покрытия детских игровых площадок рекомендуется отдать предпочтение покрытиям, обладающим амортизирующими свойствами, для предотвращения травмирования детей при падении (использовать ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия).

20.1.11.Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

20.1.12 .Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов либо пандусами.

20.1.13.Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.

20.1.14.Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки.

20.1.15. При создании и эксплуатации спортивных площадок учитываются следующие основные функциональные свойства:

разнообразие функциональных зон площадки;

безопасность для населения (разделение функциональных зон, соблюдение зон безопасности при размещении оборудования, экологическая защита, по необходимости - защитные ограждения площадки);

количество элементов и виды оборудования;

антивандальность оборудования;

всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение вспомогательного оборудования в виде навесов, шатров, павильонов);

привлекательный современный дизайн;

ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой замены сломанных элементов оборудования;

удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов с описанием упражнений/правил использования, наличие скамеек для отдыха и переодевания, навесов, урн);

удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке (включая отчистку площадки от снега).

20.1.16.В зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывается площадка, рекомендуется подбирать различные материалы покрытия, в том числе резиновое покрытие для спортивных площадок, искусственный газон, специальный ковровый настил, песок.

20.1.17.Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

20.1.18.Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами деревьев и кустарников с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня.

Не допускается применение колючих видов растений, применение растений с ядовитыми плодами, применение деревьев и кустарников, имеющих блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.

Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии не менее 2 м от края площадки.

Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.

20.1.19.Площадки оборудуются ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием изгородей, элементов дизайна, ландшафтной архитектуры, вертикального озеленения, с учетом требований по безопасности.

Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие антивандальными свойствами.».